**Részletező ártáblázat**

az **„*Épületberendezések beszerzése***”

tárgyú beszerzési eljárás

**2. részfeladat: „Led lámpatestek és világítási hálózati alkatrészek beszerzése”**

vonatkozásában

**Az ajánlatban az alábbi táblázatot kérjük beárazni:**

**Ajánlattevő neve: ………………………………..[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Srsz.** | **Pontos megnevezés** | **Megajánlott típus[[2]](#footnote-2)****(típus nevével kitöltendő)** | **Nettó egységár (Ft/db)** |
| 1 | DML RF005 200W 5000K indukciós fényvető |  |  |
| 2 | DMLS VENUS JX 23W E27 indukciós fényforrás |  |  |
| 3 | Tracon SMD fényvető, fekete - 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65, 1600lm, EEI=G RSMDL20 |  |  |
| 4 | Tracon SMD fényvető mozgásérzékelővel, fekete - 220-240V AC, 20W, 4000K, IP65,1600lm, 110°, 3-10m, EEI=G RSMDLM20 |  |  |
| 5 | Tracon LED T5 bútorvilágító, sorolható - 230 V, 50 Hz, 5 W, 400 lm, 4500 K, 30 cm, EEI=G LBV5NW |  |  |
| 6 | Tracon LED T5 bútorvilágító, sorolható - 230 V, 50 Hz, 10 W, 800 lm, 4500 K, 60 cm, EEI=G LBV10NW |  |  |
| 7 | Tracon LED T5 bútorvilágító, sorolható - 230 V, 50 Hz, 15 W, 1200 lm, 4500 K, 90 cm, EEI=G LBV15NW |  |  |
| 8 | Tracon Műanyag burás falon kívüli LED világítótest - 100-240 V, 50 Hz, 14 W, 1000 lm, 4000 K, IP54, EEI=F EVA14NW |  |  |
| 9 | Tracon Üveg LED világító cső, opál burás - 230 V, 50 Hz, G13, 9 W, 900 lm, 4000 K, 200°, EEI=F LT8G609WW |  |  |
| 10 | Tracon Üveg LED világító cső, opál burás - 230 V, 50 Hz, G13, 18 W, 1820 lm, 4000 K, 200°, EEI=F LT8G12018WW |  |  |
| 11 | Tracon Üveg LED világító cső, opál burás - 230 V, 50 Hz, G13, 18 W, 2280 lm, 2700 K, 200°, EEI=F LT8G15022WW |  |  |
| 12 | TRACON Szerelőkeret LED panelek falon kívüli szereléséhez - 600×600×50 mm LP6060K |  |  |
| 13 | Tracon Szerelőkeret LED panelek falon kívüli szereléséhez - 300×1200×50 mm LP30120K |  |  |
| 14 | Tracon Függesztö készlet LP606040 LED panelekhez - LP606040F |  |  |
| 15 | INVERTER LED 3-40W 3,7V 2,4 Ah 2h Li-Ion FAT-LED-F1A HL0014993, HL0015657 |  |  |
| 16 | Tracon LED panel, négyzet, fehér - 230VAC, 50Hz, 40W, 3400lm, 4000K, IP40, 595×595mm, EEI=F LPM606040NW |  |  |
| 17 | Tracon LED panel, téglalap, fehér - 230VAC, 50Hz, 40W, 3400lm, 4000K, IP40, 1195×295mm, EEI=F LPM3012040NW |  |  |
| 18 | Tracon Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel - 230V,50Hz,7W,4000K,E27,630 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F LAS607NW |  |  |
| 19 | Tracon Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel - 230V,50Hz,10W,4000K,E27,990 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F LAS6010NW |  |  |
| 20 | Tracon Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel - 230V,50Hz,12W,4000K,E27,1180 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F LAS6012NW |  |  |
| 21 | Tracon COG LED gömb fényforrás, arany - 230 VAC, E27, 7W, 800 lm, G95, 2500K, EEI=E FILGG958W |  |  |
| 22 | Tracon Gyertya búrájú LED fényforrás SAMSUNG chippel - 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F LGYS8W |  |  |
| 23 | Tracon Gyertya búrájú LED fényforrás SAMSUNG chippel - 230V,50Hz,8W,4000K,E14,720lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F LGYS8NW |  |  |
| 24 | Tracon Védett LED ipari lámpatest - 230 VAC, 36 W, 5400 lm, 4000 K, IP65, IK08, EEI=D LVH1236 |  |  |
| 25 | Tracon Csatlakozó doboz védelemmel, állvánnyal - Prot.:RCCB,MCB,Out:4×SCHUKO+2×16A(3P+N+E)+1×32A(3P+N+E) TDB03-12MVA |  |  |
| 26 | SCHFLV01 Felvonulási Szekrény Összecsukható Lábazattal, 5xschuko Alj,1db 5P32A CEE És 2db 5P16A CEE Aljzatok, Védelemmel Ellátva |  |  |
| 27 | vidaXL 4 db 2 csatornás gumi kábeltaposó 101,5 cm |  |  |
| 28 | 1154890010 - Elosztódoboz, DE F típusú (CEE 7/3) aljzat/CEE Socket, Kék/Piros, 16A, Brennenstuhl |  |  |
| 29 | 1154890020 - Elosztódoboz, DE F típusú (CEE 7/3) aljzat/CEE Socket, Kék/Piros, 32A, Brennenstuhl |  |  |
| **Összesen nettó egységár (HUF, 1-29. sorok összege)[[3]](#footnote-3)** |  |

Kelt: Budapest, ……..

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………… |
| (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)[[4]](#footnote-4) |

1. Kötelezően kitöltendő. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kérjük a megajánlandó típusok pontos, beazonosítható nevével tárgyi oszlop valamennyi sorát kitölteni! [↑](#footnote-ref-2)
3. Az értékelési szempontja az összesen nettó egységár, az egyéb részösszegek csak tájékoztató jelleggel bírnak. Megegyezik az Ajánlati adatlapon tárgyi részfeladat tekintetében feltüntetett összesen nettó egységárral. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük az aláírási címpéldányban/aláírás mintában vagy meghatalmazásban foglaltak szerint aláírni. [↑](#footnote-ref-4)