**Szállítandó termékjegyzék**

a „**Gyengeáramú hálózat szerelési anyagai 2022-2023**” tárgyú beszerzéshez

Ajánlattevő neve: ……………………………………………[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Megnevezés** | **Tervezett Mennyiség****(A)** | **Mennyiség egység** | **Termék pontos típusa[[2]](#footnote-2)** | **Nettó egységár (Ft)[[3]](#footnote-3)****(B)** | **Nettó összár (Ft)[[4]](#footnote-4)****(AXB)** |
| 1 | **UTP Cat5 24 x RJ45 patch panel**Portok száma: 24 Szabványok: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet) Kategória: 5e Kábelezés típusa: UTP | 6 | db |  |  |  |
| 2 | **Patch panel 50-portos, ISDN Cat.3 aljzattal** | 4 | db |  |  |  |
| 3 | **UTP Cat5e 2 x RJ45 falon kívüli aljzat**Csatlakozó típusa: RJ45 Kábelezés típusa UTP - árnyékolatlan sodrott 4 érpáras kábel Kategória: 5e, Falra/mennyezetre szerelhető | 80 | db |  |  |  |
| 4 | **Végelzáró, leválasztós** | 20 | db | KRONE |  |  |
| 5 | **UTP Cat5e falkábel**(4x2x0,5 (AWG24) tömör réz vezető, érpáronként sodorva, PVC külső köpeny) | 1220 | fm |  |  |  |
| 6 | **2 x 0,6mm rendezőhuzal kék/vörös** | 1000 | fm | XXXXX |  |  |
| 7 | **2 x 0,6mm rendezőhuzal kék/sárga** | 1000 | fm | XXXXX |  |  |
| 8 | **UTP CaT5e RJ45 moduláris dugó 8p/8c**Pólusok száma: 8db, Érintkezők száma: 8db (aranyozott), Sávszélesség: 100 MHz | 800 | db |  |  |  |
| 9 | **Rj45 Cat6A S/FTP patch kábel, 1m** | 200 | db |  |  |  |
| 10 | **Rj45 Cat6A S/FTP patch kábel, 2m** | 200 | db |  |  |  |
| 11 | **Rj45 Cat6A S/FTP patch kábel, 3m** | 200 | db |  |  |  |
| 12 | **Rj45 Cat6A S/FTP patch kábel, 5m** | 100 | db |  |  |  |
| 13 | **Rj45 Cat6A S/FTP patch kábel, 10m** | 50 | db |  |  |  |
| 14 | **Telefon dugó 6p/4c** | 400 | db | XXXXX |  |  |
| 15 | **Telefon dugó 4p/4c** | 200 | db | XXXXX |  |  |
| 16 | **20 x 40 mm vezetékcsatorna** | 48 | fm | KOPOS |  |  |
| 17 | **20 x 40 mm faerezetű vezetékcsatorna** | 12 | fm | KOPOS |  |  |
| 18 | **60 x 40 mm vezetékcsatorna** | 30 | fm | KOPOS |  |  |
| 19 | **Taposható vezetékcsatorna 50mm** | 40 | fm |  |  |  |
| 20 | **Taposható vezetékcsatorna 75mm** | 40 | fm |  |  |  |
| 21 | **Utp cat5e patch kábel 7 m.** | 100 | db |  |  |  |
| 22 | **Utp cat5e patch kábel 10 m.** | 100 | db |  |  |  |
| 23 | **Rugós kézibeszélő zsinór, 3,6 m.** | 60 | db | XXXXX |  |  |
| 24 | **UTP ethernet "Y" elosztó** | 50 | db | XXXXX |  |  |
| 25 | **UTP ethernet "T" elosztó** | 50 | db | XXXXX |  |  |
| 26 | **Telefonvezeték, fehér színű, lapos, 4 eres, réz alapanyagú, 4C x (4x 0,12 mm-es)** | 1000 | fm | XXXXX |  |  |
| **Összesen nettó ajánlati ár (HUF)[[5]](#footnote-5)** |  |

Kelt: …………………2021. …….………

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………… |
| Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről[[6]](#footnote-6) |

1. Kötelezően kitöltendő. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Kérjük a megajánlandó típusok nevével tárgyi oszlop valamennyi sorát kitölteni legalább olyan tartalommal, hogy a megajánlott termék pontos típusa egyértelműen beazonosítható legyen, figyelemmel a műszaki leírásban előírtakra. Azon sorokban, ahol nem ajánlható meg más termék, Ajánlatkérő rögzítette a szállítandó termék pontos gyártmányát.** **Az „XXXXX” jelölésű mezőkben a pontos típus megadása nem szükséges.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Ezen oszlopban ajánlatkérő által a „Mennyiség egység” elnevezésű oszlopban feltüntetett egységre (db, fm) vetített árat kell feltüntetni** [↑](#footnote-ref-3)
4. **A Tervezett mennyiség és a Nettó egységár mezők szorzata** [↑](#footnote-ref-4)
5. Megegyezik az Ajánlati adatlapon feltüntetett összesen nettó ajánlati árral. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kérjük az aláírási címpéldányban/aláírás mintában foglaltak szerint aláírni. [↑](#footnote-ref-6)