**Részletező ártáblázat**

a „**Hang-, fény- és videotechnikai szolgáltatás beszerzése 2024.**” tárgyú beszerzéshez

Ajánlattevő neve: ……………………………………………[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Kategória** | **Megnevezés** | **Mennyiségi egység** | **Mennyiség** | **Nettó egységár (Ft/alkalom)[[2]](#footnote-2)** |
| 1. | Hangtechnika | Line array rendszer (oldalanként 4 hangsugárzóval, hangsugárzónként legalább 750W teljesítménnyel) | rendszer | 1 |  |
| 2. | Hangtechnika | Line array rendszer (oldalanként 6 hangsugárzóval, hangsugárzónként legalább 750W teljesítménnyel) | rendszer | 1 |  |
| 3. | Hangtechnika | Line array rendszer (oldalanként 8 hangsugárzóval, hangsugárzónként legalább 750W teljesítménnyel) | rendszer | 1 |  |
| 4. | Hangtechnika | Line array rendszer mélysugárzó (a rendszerhez illeszkedő, legalább 1200W teljesítményű) | rendszer | 1 |  |
| 5. | Hangtechnika | Földre épített hangrendszer (legalább 2500W teljesítményű) | rendszer | 1 |  |
| 6. | Hangtechnika | Földre épített hangrendszer mélysugárzóval (legalább 5000W teljesítményű) | rendszer | 1 |  |
| 7. | Hangtechnika | Hangfal statívon (legalább 300W teljesítményű, beltérre) | db | 1 |  |
| 8. | Hangtechnika | Hangfal statívon (legalább 750W teljesítményű, kültérre) | db | 1 |  |
| 9. | Hangtechnika | Monitorhangfal (legalább 500W teljesítményű) | db | 1 |  |
| 10. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Analóg, 16 csatornás) | db | 1 |  |
| 11. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Analóg, 32 csatornás) | db | 1 |  |
| 12. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Analóg, 48 csatornás) | db | 1 |  |
| 13. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Digitális, 32 csatornás) | db | 1 |  |
| 14. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Digitális, 48 csatornás) | db | 1 |  |
| 15. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Digitális, 72 csatornás) | db | 1 |  |
| 16. | Hangtechnika | Hangkeverőpult (Digitális, 128 csatornás) | db | 1 |  |
| 17. | Hangtechnika | Külső USB hangmodul (keverőpulthoz illeszthető) | db | 1 |  |
| 18. | Hangtechnika | Vezeték nélküli, digitális, rádiófrekvenciás mikrofonrendszer (készlet: adó, vevő, antenna) | készlet | 1 |  |
| 19. | Hangtechnika | Testszínű, elegáns megjelenésű headset vagy mikroport (vezeték nélküli rendszerhez illeszkedő) | db | 1 |  |
| 20. | Hangtechnika | Háromlábú állvány hangsugárzóhoz, állítható magasságú | db | 1 |  |
| 21. | Hangtechnika | Háromlábú állvány mikrofonhoz (gémes) | db | 1 |  |
| 22. | Hangtechnika | 16 csatornás média elosztó (XLR csatlakozóval) | db | 1 |  |
| 23. | Hangtechnika | 32 csatornás média elosztó (XLR csatlakozóval) | db | 1 |  |
| 24. | Hangtechnika | Pulpitus-mikrofon 12"-os nyakkal | db | 1 |  |
| 25. | Hangtechnika | Pulpitus-mikrofon 18"-os nyakkal | db | 1 |  |
| 26. | Hangtechnika | Vezetékes dinamikus mikrofon | db | 1 |  |
| 27. | Hangtechnika | Vezetékes kondenzátor mikrofon | db | 1 |  |
| 28. | Hangtechnika | Vezetékes hangszer mikrofon | db | 1 |  |
| 29. | Hangtechnika | Vezetékes határfelület mikrofon | db | 1 |  |
| 30. | Hangtechnika | Vezetékes speciális mikrofon | db | 1 |  |
| 31. | Hangtechnika | Mikrofonállvánnyal egybeépített elegáns álló mikrofon beszédekhez | db | 1 |  |
| 32. | Hangtechnika | Vezeték nélküli fülmonitor rendszer (adó, vevő, antenna) | készlet | 1 |  |
| 33. | Hangtechnika | Vezetékes fülhallgató fülmonitor rendszerhez | db | 1 |  |
| 34. | Fénytechnika | Robotlámpa (legalább 500W RGBW színpaletta) | db | 1 |  |
| 35. | Fénytechnika | RGBW ledes lámpa (legalább 100W) | db | 1 |  |
| 36. | Fénytechnika | Profil reflektor (legalább 250W) | db | 1 |  |
| 37. | Fénytechnika | Nézőtér megvilágítására alkalmas reflektor | db | 1 |  |
| 38. | Fénytechnika | Tér bevilágítására alkalmas reflektor | db | 1 |  |
| 39. | Fénytechnika | Fénypult (legalább 2 univerzum) | db | 1 |  |
| 40. | Fénytechnika | Kompakt fénypult/Fényvezérlő (legalább 4 csatorna) | db | 1 |  |
| 41. | Fénytechnika | Kis statív (2-3 méter között állítható, legalább 15 kg teherbírás) | db | 1 |  |
| 42. | Fénytechnika | Nagy statív (2-4 méter között állítható, legalább 15 kg teherbírás) | db | 1 |  |
| 43. | Fénytechnika | Heavy statív (35 kg teherbírás) | db | 1 |  |
| 44. | Vizuáltechnika | LED fal, kültéri, nagyfelbontású (3x5 méteres méretig) | m2 | 1 |  |
| 45. | Vizuáltechnika | LED fal, kültéri, nagyfelbontású (3x5 méteres méret felett) | m2 | 1 |  |
| 46. | Vizuáltechnika | 55" képátlójú, 4K felbontású TV, padlóállvánnyal | db | 1 |  |
| 47. | Vizuáltechnika | 65" képátlójú, 4K felbontású TV, padlóállvánnyal | db | 1 |  |
| 48. | Vizuáltechnika | 85" képátlójú, 4K felbontású TV, padlóállvánnyal | db | 1 |  |
| 49. | Vizuáltechnika | 7 000 ANSI lumen fényerejű, full HD felbontású projektor | db | 1 |  |
| 50. | Vizuáltechnika | 10 000 ANSI lumen fényerejű, full HD felbontású projektor | db | 1 |  |
| 51. | Vizuáltechnika | 20 000 ANSI lumen fényerejű, full HD felbontású projektor | db | 1 |  |
| 52. | Vizuáltechnika | Motoros, EV felületű vetítővászon, 3 méter széles | db | 1 |  |
| 53. | Vizuáltechnika | Motoros, EV felületű vetítővászon, 4 méter széles | db | 1 |  |
| 54. | Vizuáltechnika | Motoros, EV felületű vetítővászon, 4,5 méter széles | db | 1 |  |
| 55. | Vizuáltechnika | Motoros, EV felületű vetítővászon, 5 méter széles | db | 1 |  |
| 56. | Vizuáltechnika | 16:9 képarányú keretes vetítővászon 10 cm borderrel - 345x203 cm felülettel | db | 1 |  |
| 57. | Vizuáltechnika | 16:9 képarányú keretes vetítővászon 10 cm borderrel - 540x310 cm felülettel | db | 1 |  |
| 58. | Vizuáltechnika | 16:9 képarányú keretes vetítővászon 10 cm borderrel - 650x370 cm felülettel | db | 1 |  |
| 59. | Vizuáltechnika | Professzionális videókamera (4K felbontású) | db | 1 |  |
| 60. | Vizuáltechnika | Professzionális kameraállvány (a videókamerához illeszkedő) | db | 1 |  |
| 61. | Vizuáltechnika | Vezeték-nélküli bemutató távirányító (prezenter) min. 20 m hatótávolságú | db | 1 |  |
| 62. | Vizuáltechnika | Multimédiás laptop prezentációkhoz, 4K felbontású videók bejátszásához | db | 1 |  |
| 63. | Vizuáltechnika | Plexi pulpitus (színtelen, átlátszó, max. A2 méretű felső lappal) | db | 1 |  |
| 64. | Színpadtechnika | Tűfilc rendezvényszőnyeg, egyszer használatos, különböző színekben | m2 | 1 |  |
| 65. | Színpadtechnika | 30x30 cm-es 200 cm hosszú hídelem | db | 1 |  |
| 66. | Színpadtechnika | Világítás- és projektortartó oszlop vas talapzattal (kültéri, időjárásálló) | db | 1 |  |
| 67. | Színpadtechnika | Láncmászó motor, teherbírása 250 kg | db | 1 |  |
| 68. | Színpadtechnika | Láncmászó motor, teherbírása 1000 kg | db | 1 |  |
| 69. | Színpadtechnika | 2x2 méteres, összecsukható kültéri, időjárásálló rendezvénysátor leszerelhető oldalfalakkal, rögzítő rendszerrel | db | 1 |  |
| 70. | Színpadtechnika | 3x3 méteres, összecsukható kültéri, időjárásálló rendezvénysátor leszerelhető oldalfalakkal, rögzítő rendszerrel | db | 1 |  |
| 71. | Színpadtechnika | Elegáns gumi kábeltaposó (összekapcsolható elemekkel) kábelek biztonságos elvezetésére | méter | 1 |  |
| 72. | Színpadtechnika | Gumi kábeltaposó (összekapcsolható elemekkel) kábelek biztonságos elvezetésére | méter | 1 |  |
| 73. | Színpadtechnika | Füstgép (füstfolyadékkal) | db | 1 |  |
| 74. | Erősáram | Csatlakozó szekrény (3x380V/32A) | db | 1 |  |
| 75. | Erősáram | Csatlakozó szekrény (3x380V/63A) | db | 1 |  |
| 76. | Erősáram | Csatlakozó szekrény (3x380V/125A) | db | 1 |  |
| 77. | Személyzet | Hangtechnikus | fő | 1 |  |
| 78. | Személyzet | Rendszermérnök | fő | 1 |  |
| 79. | Személyzet | Fénytechnikus | fő | 1 |  |
| 80. | Személyzet | Fénytechnikai operátor | fő | 1 |  |
| 81. | Személyzet | Vizuáltechnikus | fő | 1 |  |
| 82. | Személyzet | Vizuáltechnikai operátor | fő | 1 |  |
| 83. | Személyzet | Operatőr | fő | 1 |  |
| 84. | Személyzet | Építő-bontó technikus | fő | 1 |  |
| 85. | Személyzet | Rigger/ipari alpinista | fő | 1 |  |
| **Összesen nettó ajánlati ár (Ft/alkalom)[[3]](#footnote-3)** | | | | |  |

Kelt: …………………2024. …….………

|  |
| --- |
| *………………………………………………………………Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről[[4]](#footnote-4)* |

1. Kötelezően kitöltendő. [↑](#footnote-ref-1)
2. Csak pozitív egész szám ajánlható meg. [↑](#footnote-ref-2)
3. Megegyezik az Ajánlati adatlapon feltüntetett összesen nettó ajánlati árral (Ft/alkalom), csak pozitív egész szám ajánlható meg [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük az aláírási címpéldányban/aláírás mintában foglaltak szerint aláírni. [↑](#footnote-ref-4)